[General]
McuSeries = 1;0:1081 1:3541 2:0431

[ISP]
SERIS = 0x1800
NAME = 0x3541

[ConnectType]
Value = 1

[WndCtrl]
DoubleLet = 1

[JTAGForCHIP_ID]
JTAGForCHIP_ID0=0x0a
JTAGForCHIP_ID1=0x68
JTAGForCHIP_ID2=0x6a
JTAGForCHIP_ID3=0x73

[Flash]
Size=0x8000

[Option]
OptionSize=0x100

[CodeChoice]
ExtRstLevelSel=0x1
ExtRstEn=0x00
XtalCfg=0x00
SlewCfg=0x00
WaitTs=0x00
RvCfg=0x00
BORVS = 0x02
WDTen =0x00

[PM51_MODE0]
CodeEraseMode=0x01
OPTIONEraseMode=0x01
CODEStartAddr=0x00
DATAStartAddr=0x00
BOOTStartAddr=0x00
OPTIONStartAddr=0x00

[IND_SFRADDR0]
IND_SFRADDR0[0]=0x0D
IND_SFRADDR0[0]ForAllBlock=0x0c
IND_SFRADDR0[1]=0x94
IND_SFRADDR0[6]=0x0D
IND_SFRADDR0[7]=0x94
IND_SFRADDR0[8]=0x0D
IND_SFRADDR0[9]=0x94
IND_SFRADDR0[14]=0x0E
IND_SFRADDR0[15]=0x94
IND_SFRDATA0[0]=0xD2
IND_SFRDATA0[0]ForAllBlock=0xc3
IND_SFRDATA0[1]=0x95
IND_SFRDATA0[6]=0xD2
IND_SFRDATA0[7]=0x95
IND_SFRDATA0[8]=0x00
IND_SFRDATA0[9]=0x95
IND_SFRDATA0[14]=0xA5
IND_SFRDATA0[15]=0x95

[DataBootOption_FLAG]
EB_DBO_FLAG[0]=0x00
EB_DBO_FLAG[1]=0x00
EB_DBO_FLAG[2]=0x03
PV_DBO_FLAG[0]=0x00
PV_DBO_FLAG[1]=0x00
PV_DBO_FLAG[2]=0x03

[EB_SECTOR_SIZE]
EB_SECTOR_SIZEInCodeArea=0x80
EB_SECTOR_SIZEInDataArea=0x00
EB_SECTOR_SIZEInBootArea=0x00
EB_SECTOR_SIZEInOptionArea=0x80

[EB_SECTOR_NUM]
EB_SECTOR_NUMInOneCodeBlock=0x08
EB_SECTOR_NUMInOneDataBlock=0x00
EB_SECTOR_NUMInOneBootBlock=0x00
EB_SECTOR_NUMInOneOptionBlock=0x01

[PV_SECTOR_SIZE]
PV_SECTOR_SIZEInCodeArea=0x400
PV_SECTOR_SIZEInDataArea=0x00
PV_SECTOR_SIZEInBootArea=0x00
PV_SECTOR_SIZEInoptionArea=0x80

[PV_SECTOR_NUM]
PV_SECTOR_NUMInOneCodeBlock=0x01
PV_SECTOR_NUMInOneDataBlock=0x00
PV_SECTOR_NUMInOneBootBlock=0x00
PV_SECTOR_NUMInOneOptionBlock=0x01

[FLASH_BLANKValue]
FLASH_BLANKValueInCodeArea=0x00
FLASH_BLANKValueInDataArea=0x00
FLASH_BLANKValueInBootArea=0x00
FLASH_BLANKValueInoptionArea=0x00


[SN_ID]
SN_Enable = 1
ID_Enable = 1
SN_IncMode= 1
ID_IncMode= 1
SN_ADDRESS= 0x0000
ID_ADDRESS= 0x0008
SN_SIZE   = 8
ID_SIZE   = 8
SN_STEP	  = 0
ID_STEP	  = 0

[IND_SFRADDR1_DATA1]
IND_SFRADDR1=0x940e
IND_SFRDATA1=0x95a5

[PM51OperataInfoInEEProm]
FUN_EEPROM_EN_FLAG=0x01
PORTime=0xf4
DACKMaxCount=0x03E8
PowerDownTime=0x03
JTAGTckTime=0x07

[EraseSelect]
CodeEraseTime=0x05
CodeEraseTimeForAllBlock=0x28
DataEraseTime=0x00
BootEraseTime=0x00
OptionEraseTime=0x05

